
■ SenSu-1500 モニタリングソフト 更新履歴 ■

/----------------------/
        ver2.01
/----------------------/
・SenSu-1520に対応しました。
　※受信データ計算時の雨量、風速、瞬間風速の係数の違い
　　照度、気圧の測定範囲の違い

/----------------------/
        ver2.00
/----------------------/
・アプリケーション名/マニュアルの表記を、SenSu-150xからSenSu-15xxへ変更しました。
・気圧の測定が行えるようになりました。(SenSu-151x接続時のみ)
・気圧の測定を追加した事に伴い、データ出力画面、及び基準値設定画面に気圧の欄を追加しました。
・「設定」より「通信設定」の項目に、「型番選択」を追加しました。

/----------------------/
        ver1.20
/----------------------/
・アプリケーション名/マニュアルの表記を、SenSu-1500からSenSu-150xへ変更しました。
・SenSu-150xの電池状況を確認出来るようになりました。
・アプリケーション開始時にSenSu-150xを接続している場合、自動的に測定を開始する機能を追加しました。
・アプリケーションの画面構成を変更しました。

/----------------------/
        ver1.12
/----------------------/
・表示される雨量値が「0.0」になる不具合を修正しました。
　→SenSu-1500 から受信した雨量値（以下、受信雨量と称す）のチェックで、
　　設定された範囲を越えているか判断する処理があり、範囲が 0 〜 1000 となっていました。
　　そのため、 受信雨量が 1000 以上になった場合、積算した雨量値を算出せず、処理を抜けていました。
※出力設定を「10分毎に出力」「1時間毎に出力」にした場合、発生しました。


/----------------------/
        ver1.11
/----------------------/
・表示される風速の値が「35.1」以上になる不具合を修正しました。
　→SenSu-1500 から受信した風速値の有無をチェックする処理で、誤って温度値の一部分を参照する場合がありました。

/----------------------/
        ver1.10
/----------------------/
・出力周期を受信毎／10分毎／1時間毎の3種類に変更しました。
・言語切替機能(日本語、英語)の追加しました。
・SenSu-1500から異常なデータを受信した場合、非表示にしていましたが、全て表示するよう変更しました。
・exeファイル名を変更しました。(ウイルスチェックソフト 誤認識対策)
　旧：SenSu-1500モニタリングソフト.exe
　新：SenSu-1500 Monitor.exe

/----------------------/
        ver1.01
/----------------------/
・一部のウイルスチェックソフトによる誤認識により、強制終了してしまう不具合を修正しました。


/----------------------/
        ver1.00
/----------------------/
・新規作成。


